|  |
| --- |
| **Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»** |
| ***Виды работ на высоте (1,8 м и более):*** |
| Мойка окон и фасадов зданий | Уборка снега и наледи с кровли | Обрезка деревьев | Монтаж и ремонт конструкций |
| ***Что нужно сделать до начала выполнения работ на высоте?*** | ***Последствия невыполнения требований по обеспечению безопасности работ на высоте:*** |
| ***Работодатель*** | ***Работник*** |
| 1. Утвердить Перечень работ на высоте  | 1. Иметь соответствующую квалификацию  | ***Работодатель*** | ***Работник*** |
| 2. Провести обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с выдачей соответствующего удостоверения  | 2. Пройти профильное обучение по охране труда с изучением безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте  | **Уголовная ответственность**- штраф (причинение тяжкого вреда здоровью человека); - исправительные либо принудительные работы (причинение тяжкого вреда здоровью человека); - принудительные работы либо лишение свободы (смерть двух и более лиц) **Административная ответственность**- Предупреждение или административный штраф от 5 тыс. рублей до 200 тыс. рублей  | **Травмы:**- растяжение связок и мышц;- ушибы и ссадины;- переломы;- вывихи;- сочетанная травма.**Смерть** |
| 3. Пройти инструктаж по охране труда при проведении работ навысоте  |
| 3. Провести стажировку работников с целью закрепления полученных при обучении теоретических знаний и практических умений  |
| 4. Пройти стажировку в объеме теоретических и практических знаний  |
| 4. Организовать проведение инструктажей по охране труда  | 5. Получить наряд-допуск на выполнение работ на высоте  |
| 5. Организовать в соответствии с положением системе управления охраной труда на предприятии проведение технико-технологических и организационных мероприятий  | 6. Пройти медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование  |
| 7. Ознакомиться с условиями труда, технологическимпроцессом и оборудованием на рабочем месте  |
| 6. Определить круг лиц (работников) по выполнению работ на высоте  |
| 8. Знать о положенных СИЗ, инструментах и техническихсредствах для работы на высоте и уметь пользоваться ими  |
| 7. Выдать работнику, выполняющему работы на высоте с применением систем канатного доступа, личную книжку учета работ на высоте |
| 9. Обладать практическими навыками оказания первоймедицинской помощи пострадавшим  |
| 8. Обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты  |
| 10. Обладать практическими знаниями на случай возникновенияаварийной ситуации, при работах под воздействием вредных и опасных производственных факторов  |
| 9. Обеспечить непрерывный контроль за выполнением работ посредством визуальной, голосовой или радиопереговорной связи с работниками  |
| 11. Быть постоянно на связи и находиться в пределахвизуальной видимости  |
| 10. Обеспечить безопасность производства работ на рабочих местах работников с использованием знаков безопасности и защитных ограждений  |
| 12. Информировать непосредственного руководителяпроизводства работ о выявленных недостатках, связанных с обеспечением безопасности работ на высоте  |
| 11. Организовать проведение медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников  |
| 12. Застраховать работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также в рамках обязательного медицинского страхования | 13. Не приступать к выполнению своих обязанностей в случае нарушений производственной безопасности, которые могут привести к травмам или авариям (ст. 219 ТК РФ)  |

В целях мониторинга обеспечения безопасных условий труда работодателям и Алтайского края на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края организован опрос работников предприятий по оценке организации работ на высоте.

Анкета размещена: https:portal.aksp.ru/content/охрана\_труда